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工业科技创新项目申报指南

一、总体绩效目标

工业科技创新领域力争突破关键核心技术12项及以上，申请专利、软著等10项及以上，获得授权5项及以上，形成重点产品10个及以上，项目实施完成后实现销售收入达2000万元及以上。

二、支持领域
新材料领域
（一）尿素级不锈钢焊接材料的研发

需求目标：针对国产化尿素级不锈钢母材00Cr25Ni22Mo2N（725LN）配套高端焊接材料长期依赖进口，存在进口焊材价格高昂、交货周期长、供应链安全风险突出等问题，开展高耐蚀熔敷金属合金体系设计、全流程超纯净焊芯/焊丝/焊带冶炼制备、超低杂质渣系开发、焊接组织精准调控等方面的研究，突破氮元素稳定过渡与气孔控制、δ铁素体含量稳定控制、极低有害杂质控制与休伊试验达标等关键技术，研制出满足尿素级严苛耐腐蚀要求的专用焊条、实心焊丝、电渣焊带焊剂全系列尿素级焊接材料，实现项目成果填补国内空白，产品性能达到国际同类产品水平，打破国外技术垄断，完成进口替代，保障我国尿素产业供应链安全，降低行业建设与维修成本，提升我国高端焊接材料自主可控能力。

考核指标：

1.化学成分：Cr:24.0%-26.0%；Ni:21.0%-23.0%；Mo:1.9%-2.70%；Mn:3.0%-5.5%；N:0.10%-0.16%；Si:≤0.50%；C≤0.030%；S≤0.010%；P≤0.020%；Creq/Nieq=(Cr%+Mo%+1.5Si%)/(Ni%+30C%+0.5Mn%)≤1.20；

2.通过ASTMA262休伊晶间腐蚀试验，平均腐蚀率≤1.0µm/48h；

3.熔敷金属室温力学性能：抗拉强度≥580MPa，屈服强度≥270MPa，延伸率≥30%；

4.铁素体含量(焊缝)：≤0.6%；

5.焊接热裂纹敏感性：S≤0.010%；P≤0.020%，低线能量、低层温焊接工艺，最大限度降低热裂纹风险。

有关说明：申请财政经费不超过20万元，实施周期不超过2年。
（二）特种高强韧性钨基合金材料研发及产业化项目

需求目标：针对常规钨基合金强韧失衡、塑性差、冲击易断裂、高端依赖进口等问题，开展成分精准设计、多尺度组织调控、梯度烧结致密化、复合热处理强韧化关键技术研究，突破强塑韧协同调控核心瓶颈，研制高密度、超高强、高延伸、高冲击、高可靠特种高强韧钨合金新材料，实现性能对标国际先进、可稳定量产，满足高端装备、重载耐磨、抗冲击结构件国产化替代需求，形成成套产业化工艺与标准。

考核指标：

1.密度≥15.5g/cm³；

2.抗拉强度≥2000MPa；

3.屈服强度≥1600Mpa；

4.延伸率≥11%，

5.冲击功≥230J；

6.硬度HRC42~46。

有关说明：申请财政经费不超过20万元，实施周期不超过2年。
新能源领域

（三）核聚变等离子体约束RMP线圈系统结构优化

需求目标：针对HL-3环流三号现有双层RMP线圈与离子回旋天线空间干涉，真空穿墙密封漏率高，无法满足氘氚实验长脉冲运行要求，国内聚变配套特种真空结构件技术不成熟。设计双层改单层RMP线圈整体结构拓扑优化；实现次级真空室密封穿墙组件设计；实现耐高温、低漏率铠装线缆配套工艺；实现高参数等离子体ELM控制试验验证。

考核指标：

1.真空穿墙密封：真空度要求100Pa，穿墙件整体漏率≤1×10-9Pa.m3/s；

2.致密氧化镁绝缘（≥3.2g/cm3），最小弯曲半径5R；

3.不锈钢外壳与导线之间的绝缘度不小于500MΩ/2500V。

有关说明：申请财政经费不超过20万元，实施周期不超过2年。
（四）面向长周期服役的大容量氢气储罐新型密封装置研发

需求目标：针对氢气易燃易爆、扩散性强的固有特性，当前在用大容量氢气储罐密封装置长期服役后易出现密封失效、泄漏风险，存在安全可靠性不足的问题，聚焦长周期服役场景下大容量氢气储罐密封性能提升需求，重点开展自适应自紧密封结构设计、防氢气自燃自爆防护、超压安全防控核心技术等研究，突破大容量氢气储罐长期服役下近零泄漏等关键技术，研制符合安全规范的装配有新型密封装置的大容量氢气储罐创新产品，实现长周期服役条件下大容量氢气储罐近零泄漏，大容量提升氢气储罐全生命周期运行的安全可靠性。

考核指标：

1.氢气储罐服役一年后泄漏量≤1.2×10⁻⁸Pa・m³/s；

2.适应外部温度范围：-40~70℃；

3.氢气储罐保压时间≥160天。

有关说明：申请财政经费不超过20万元，实施周期不超过2年。
节能环保领域

（五）高端阀门球体精密制造与长寿命表面强化关键技术攻关

需求目标：针对国内中高端装备、精细化工等领域应用中，对硬密封球体、多通球体等产品存在的精度不足、圆度误差大、密封面粗糙度高、涂层耐磨性及结合力差、启闭寿命短等技术瓶颈问题，开展特种材料改性成型、超精密数控加工、表面强化处理等方向的研究，突破极端工况适配、超精密尺寸控制、高耐久密封强化等关键技术，研制出高精度硬密封V型调节球体、耐高温耐腐蚀四通/三通球体等创新产品，实现球体高精度、长寿命、零泄漏的使用效果，补齐高端阀门球体国产化技术短板，形成规模化量产能力，显著提升产品一致性、密封可靠性与极端工况适应性。。

考核指标：

（1）球体直径公差±0.001~±0.005mm；

（2）球体圆度误差≤0.002mm；

（3）密封面粗糙度Ra≤0.05μm。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。

（六）高效节能型螺旋取料带式输送机关键技术研究

需求目标：针对在矿山、港口的堆取料作业中的降本增效问题，本项目拟开展新型的高效节能螺旋取料带式输送机关键技术研究，克服堆取料机成本高和传统扒料机工作效率低的问题。重点研究双联螺旋喂入机构最优设计参数、大范围取料机构设计、整机可靠性设计等关键技术问题，解决螺旋-带式复合高效取料、耐磨低耗螺旋叶片、电驱底盘、主动式电缆自动收放等实际应用问题，实现大范围节能取料、稳定输料、定点落料，提高堆场作业的工作效率，降低运营成本，为智能矿山、智能港口的建设提供技术支持。

考核指标：

1.皮带机参数：650~1400mm，带速0~1.6m/s；

2.取料角度：≤180°；

3.输送能力：300~1000t/h；

4.输送机长度：5m~36m。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
无人机及通航

（七）车载一体式大中型无人机运输指挥平台研发

需求目标：针对车载集成式无人机储运指挥、野外无依托机动作业、多场景应急快速响应等需求，开展一体化功能集成、机动适配设计、多模块协同调度等方面的研究，突破无人机快速取放、多链路通信稳定传输、野外独立供电保障等关键技术，研制集成储运、飞控指挥、应急供电、作业保障功能于一体的车载一体式大中型无人机运输指挥平台，适配重型卡车机动投送要求，满足消防应急、抢险救援、全域巡查等场景使用需求，实现野外无依托条件下无人机快速起降与高效指挥作业。

考核指标：

1.车辆停稳至无人机起飞准备时间≤12分钟；

2.无人机最大起飞重量（民用领域）150kg-800kg；

3.车载一体化集成占用平台空间≤18m³；

4.供电系统支持驻车≥8小时连续满负荷作业不启动主车发动机。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
（八）液氢阀门低温密封与材料关键技术攻关

需求目标：针对液氢阀门长期依赖进口，存在“卡脖子”风险，且阀门存在低温冷缩泄漏、密封失效、操作卡涩及材料低温脆断等问题，开展低温材料、密封结构、隔热设计等方面的研究，突破超低温下材料的相变问题、密封圈在-253℃下的弹性失效问题、真空多层绝热结构问题等关键技术，自主研制液氢阀门，实现阀门无外漏、密封可靠、操作灵活等。
考核指标：

1.低温泄漏率比BS6364标准低一个数量级以上；

2.低逸散排放等级符合ISO 15848-1 BH/CO1等级；
3.真空夹套漏放率≤1.0×10⁻¹⁰Pa·m³/s；

4.液氢工况带压寿命≥500次带压循环。
有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
人工智能领域

（九）面向具身智能的高精度强泛化多模态数据采集及自动化标注技术

需求目标：针对具身智能模型训练面临的“高质量数据极度稀缺、多模态标注工具匮乏、采集成本高昂”等核心痛点，开展高精度多模态传感融合采集、强泛化数据自动标注算法、标注质量自评估模型构建等方面的研究，突破多模态数据时空对齐、条件下跨域泛化标注、标注噪声自清洗与评估等关键技术，研制具身智能多模态数据采集与自动化标注一体化创新产品，实现采集精度达标注自动化率超90%，标注准确率≥95%，为具身智能训练提供高质量、大规模、低成本的数据底座支撑。

考核指标：

1.自动化标注率≥80%；

2.标注结果可直接训练率≥88%；

3.物理规则违反率＜5%。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
（十）基于文旅场景智能仿真恐龙模块化设计及智能交互系统研究

需求目标：聚焦文旅沉浸式体验升级需求，针对现有仿真恐龙产品定制周期长、非标程度高导致交付效率低下，以及人机交互体验单一、智能化不足等行业共性问题，开展智能仿真恐龙模块化设计体系构建与多模态AI智能交互系统研发等方面的研究，突破标准化模块接口定义与可重构架构设计，搭建标准化仿生结构模块、传感识别模块与智能控制模块，实现产品快速拆装、按需组合、场景适配。同时，突破固定程序运行模式，开展AI交互控制关键技术研究，研制人体感应、语音交互、环境自适应智能控制系统，提升产品互动性与灵动性，形成可量产、可迭代、适配多文旅场景的智能仿真恐龙产品体系，支持10种以上情境化互动响应的总体目标，并在2个文旅场景完成验证。
考核指标：

1.主体、肢体、动力结构模块化拆分率≥80%，标准接口通用率100%；

2.支持人体感应+精准语音交互，响应延迟≤0.5秒；

3.仿生动作与彩灯光影、声效实时联动，同步误差≤0.5秒，动态适配各类展演场景；

4.户外全天候连续稳定运行时长≥600小时。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
（十一）仿真恐龙具身智能与通用平台构建研发项目

需求目标:针对文化旅游、科技展演、科普教育、大型活动演艺、主题公园、城市节庆等应用场景，开展具身智能技术与通用平台构建，实现仿真恐龙对复杂环境的精准感知与快速响应，使其能够在多种场景下自主完成如行走、觅食、躲避危险等复杂行为。攻克双足恐龙动态平衡控制、多模态交互等关键技术难题，确保仿真恐龙动作的流畅性与自然度，达到国际领先水平。研制基于具身智能技术与通用平台，开发一系列具有高度真实感和互动性的仿真恐龙产品，涵盖不同种类、体型和功能的恐龙，打造国际领先、自主可控的仿真恐龙具身智能通用平台，突破仿生运动、多模态交互、虚实融合训练等核心技术，实现“一脑多机、一平台多场景”的产业化落地，成为文旅科普、古生物研究、IP经济的标杆，构建可复制、可扩展的具身智能产业生态。

考核指标：

1.大模型交互准确率≥90%；

2.通用平台实现统一机械/电气接口，一脑多机、一机多形态；

3.多模态交互意图识别准确率≥90%

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
（十二）面向机器视觉的AI模型训练平台

需求目标:针对智能制造、质检、交通等场景机器视觉模型训练周期长、小样本精度低、部署适配难、算力成本高、国产化支持不足等问题，开展小样本学习、轻量化蒸馏、异构算力调度、自动化标注、端边云协同研究，突破高精度快速收敛、低算力高效训练、多硬件统一适配、全流程可视化关键技术，研制自主可控、开箱即用的机器视觉AI训练平台，大幅降低企业建模门槛，提升缺陷检测、目标识别、行为分析等模型研发效率。

考核指标:

1.小样本目标检测≥88%；

2.关键目标召回率≥88%；

3.训练流程可视化覆盖率≥90%；

4.模型训练流程周期缩短率≥50%；

有关说明：申请财政经费不超过10万元，实施周期不超过2年。
三、其他说明

此专项在系统中选择项目类别“工业企业技术创新专项”，填报《自贡市工业科技创新项目申报书》。
附件2

现代农业项目申报指南

一、总体绩效目标

聚焦农业产业发展中种业安全、粮食安全、农产品精深加工及农机装备等共性问题与瓶颈，开展关键核心技术攻关，力争突破关键核心2项，形成重点产品2项，引进和培育新品种1个以上，建立科技示范基地1个以上，集成推广新技术或新模式3项以上，培养科技人才10人以上，显著提升农业现代化水平。

二、资金支持方式

专项资金采取前补助支持方式，由企业牵头申报的项目自筹资金与申请经费的比例不低于1:1。

三、申报对象

自贡市境内注册的以农业相关科技活动为主的企业、科研院所、农业专业合作社、家庭农场和农村集体经济组织等具有规范财务管理制度的单位。

四、支持方向

1.兔舍智能巡检机器人

需求目标：对规模化兔舍人工巡检劳动强度大、兔只盘点难、死兔发现滞后等问题，研发一套集成自主巡检与智能监测的机器人核心原型系统。重点突破狭小空间下移动底盘与多自由度机械臂协同控制、精准可靠导航定位以及图像识别等关键技术，为兔舍精准化管理提供核心底层装备与算法支撑，推动兔舍管理由人工经验驱动向数据智能驱动转型。

考核指标：研制适应狭长通道的智能巡检机器人样机，实现双层笼位自动巡检以及兔只盘点和死兔识别等功能；兔只盘点准确率达到95%，死兔识别准确率达到90%。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，项目实施周期2年。

2.自贡市中稻+再生稻“双优质安全型”品种培育与产业化示范

需求目标：对川南丘区再生稻专用品种匮乏、两季品质不稳、低镉与高产优质协同性差等核心问题，开展强再生力种质创制、优质温度弱敏感改良、低镉性状分子聚合及配套栽培技术研究。培育适配川南生态、强再生力、双优质水稻新品种，建成标准化核心示范基地1个以上，构建“双优质安全型”再生稻生产技术体系，为区域粮食与食品安全双底线提供核心科技支撑

考核指标：培育适配川南生态、强再生力（两季产量较对照增产5%以上）、双优质（两季稻米均达国标三级及以上）水稻品种1-2个，建成标准化核心示范基地≥1000亩；实现低镉积累与高产优质强再生力性状协同，创制的低镉骨干亲本籽粒镉积累量较改良前降低20%以上。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，项目实施周期2年。

3.优质蛋鸡高效养殖关键技术研究与示范

需求目标：针对中小型蛋鸡养殖中商品饲料成本较高、饲养管理粗放、鸡蛋药残风险突出等问题，基于新引进的优质蛋鸡品种，开展绿色饲料原料筛选与日粮配方优化、养殖环境控制与生物安全防治、粪污资源化综合利用等关键技术研究，集成优质蛋鸡高效养殖关键技术并加以推广，推动蛋鸡养殖行业实现降本增效，切实提升养殖和市场抗风险能力。

考核指标：研制出1套优质蛋鸡高效养殖关键技术；自配饲料配方进一步优化，生产成本有效降低；产蛋期不使用抗生素类药物，鸡蛋质量达到国家标准要求；产蛋期料蛋比达到2.0：1；发表论文1篇以上，申请发明专利或实用新型专利1项以上。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，项目实施周期2年。

4.无添加常温长保质期真炒蛋产品关键技术研究及产业化开发

需求目标：针对目前市场纯鲜鸡蛋、零添加、家庭风味、常温长保质期炒蛋产品的空白，开展新鲜鸡蛋无添加蛋液制备、家庭炒制工艺工业化复刻、四层耐高温复合铝箔袋包装适配、温和高效灭菌工艺研究。研制番茄炒蛋、韭菜炒蛋、原味炒蛋系列产品。预期突破无添加保鲜、风味锁鲜、常温灭菌等关键技术，形成常温≥9个月保质期的真炒蛋产品，实现规模化生产。

考核指标：预期突破无添加保鲜、风味锁鲜、常温灭菌3项关键技术，形成常温≥9个月保质期的真炒蛋产品，家庭风味还原度≥90%，包装耐温性≥121℃。

有关说明：申请财政经费不超过5万元，项目实施周期2年。

5.丘陵山地农业智能感知终端硬件制造及模块化集成关键技术攻关

需求目标：对自贡及川南丘陵山区农田零散、无市电供应、现有传感器成本高（3000-5000元/套）、续航短（≤1年）、防护差（≤IP65）、数据采集覆盖率不足5%等痛点，研制系列化农业智能感知终端硬件。采用通用硬件平台（主控/电源/通信/定位/防护）+专业传感器模块（土壤多参数探头、气象百叶箱、苗情摄像头）的模块化架构，支持热插拔与快速更换。基于卫蓝31Ah半固态电池供电，突破整机3年以上免维护续航、IP68防护、模块化接口标准化、单台制造成本≤1200元等核心硬件技术，为后续的SaaS数据平台提供高质量、高可靠性的田间数据采集基础。

考核指标：基于卫蓝31Ah半固态电池供电，通过技术升级实行整机3年以上免维护续航，1.5米水深内IP68防护达到30分钟；通用平台（含电池、主板、壳体、4G/北斗）单台制造成本≤500元。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，项目实施周期2年。

五、其他说明
1.该领域项目负责人应具有中级及以上职称或大学本科以上学历。
2.本专项填报《自贡市现代农业项目申报书》，在系统中选择项目类别“科技助力乡村振兴专项”。
附件3

社会民生（医疗卫生）项目申报指南

一、总体绩效目标

开展对常见病、重大疾病等分析研究，开展基层医疗单位推广应用3家以上，发表高水平论文5篇以上，培养相关人才或团队5个以上。

二、资金支持方式

专项资金采取前补助支持方式，企业牵头项目自筹资金与申请经费的比例应不低于1:1。

三、支持方向

（一）重大项目

1.重大传染病防控科学数据库与共享平台建设研究

需求目标：针对慢性传染病的防控，打造一个标准统一、数智驱动、安全可控的区域重大传染病数据底座。通过构建以患者全生命周期为核心的多跨协同平台，充分运用AI与IoT技术，重塑传染病“监测－预警－处置－追溯”的闭环管理体系，驱动治理模式现代化转型，增强政府公信力与民众满意度，为公共卫生安全提供坚实保障。

考核指标：实现2-3个传染病专病队列脱敏数据集，每个数据集不少于3000例个体样本；完成1-2个研发数据共享服务平台；集成定制化数据分析工具3-5个；典型案例报告1份；软著1项；科研论文2篇。

有关说明：申请财政经费不超过25万元，项目实施周期不超过2年。
2.西吡氯铵含片一致性评价研究与产业化

需求目标：针对已上市西吡氯铵含片（规格：2mg），按照国家药品监督管理局关于仿制药质量与疗效一致性评价的相关要求，以原研参比制剂为对照，全面开展药学对比研究、处方工艺优化、质量与疗效一致性评价研究，获得药品补充申请批准，同时改造片剂产线，形成年产1000万片的产能，最终通过一致性评价保障临床用药更加安全有效。

考核指标：产品质量达到与原研制剂一致，其中有关物质：杂质I≤0.5%；其他单个单杂≤0.25%；总杂质≤2.0%。

溶出度≥80%，含量为标示量的90.0%～110.0%。

有关说明：申请财政经费不超过10万元，项目实施周期不超过2年。
重点项目

1.伏案人群脊柱稳态精准重塑的体医融合关键技术与示范应用

需求目标：聚焦伏案人群长期静坐导致的姿势失衡、颈胸腰力线异常、脊柱稳定功能下降及颈肩腰背痛高发等问题，融合中医“骨正筋柔”理论与现代运动康复技术，开展脊柱稳态量化评估、风险分层、体医协同干预及个体化处方生成等关键技术研究，研发伏案人群脊柱稳态精准重塑干预方案和标准化、数字化训练指导产品，构建可复制、可推广的体医融合脊柱健康防控与功能重塑技术体系。

考核指标：突破脊柱稳态量化评估、体医协同干预、个体化处方生成等关键技术3项；形成评估操作方案、干预技术规范、训练指导产品各1套；完成不少于200例人群验证，形成技术效果与初步健康经济学评价报告1份；形成科普手册、数字课程或示范视频1套。

有关说明：申请财政经费不超过7万元，项目实施周期不超过2年。
2.基于生成式大模型的危重肥胖患者围术期重要器官损伤智慧诊疗关键技术研发

需求目标：针对肥胖导致围术期风险显著增加，叠加手术应激引发的全身炎症反应、氧化应激失衡及缺血-再灌注损伤及肥胖患者围术期极易发生严重器官功能障碍，致死率、致残率高等现状，开发智能监护设备，专为危重肥胖患者围术期设计，监测生理指标，结合AI大模型实时预警，用于手术室、ICU等，保障手术安全；建立综合监测信息数据库，整合多模态数据，为医疗研究、临床决策等提供支持，推动围术期医学发展；构建专科生成式AI大模型，基于医学知识和临床数据训练，提供辅助决策支持，提升医疗效率，适用于远程医疗、医疗教育等领域。

考核指标：开发国产化危重肥胖患者围术期诊疗技术体系一套；建设危重肥胖患者围术期综合监测信息数据库1个；构建危重肥胖患者围术期专科生成式AI大模型1套；申请医疗器械注册证不少于1件。

有关说明：申请财政经费不超过5万元，项目实施周期不超过2年。
3.药食同源中药抗衰老活性物质的挖掘及其新型即食药膳产品研发与应用

需求目标：针对老龄化社会对“健康老龄化”的迫切需求，以及传统药膳服用不便、物质基础不清等痛点，开展药食同源中药抗衰老活性物质高通量筛选及作用机制、即食药膳稳态化加工工艺研究。突破功效成分稳态化保存、不良风味掩蔽及新型方便化剂型成型等关键技术，研制出兼具抗衰老功效与良好适口性的系列创新即食药膳产品。项目定位为普通食品/食药物质合规路径的研发与示范，实现延缓功能衰退、改善亚健康状态的食养效果，推动自贡市中医药大健康产业升级。

考核指标：建立≥10种药食同源多维组分库，开发2类药食同源产品。申请发明专利≥1项，发表核心期刊论文≥1篇。
有关说明：申请财政经费不超过5万元，项目实施周期不超过2年。
4.可注射压电水凝胶通过PI3K-Akt信号调控修复腰椎间盘退行性疾病的应用及机制研究

需求目标：针对腰椎间盘突出症（IVDD）导致固定电荷密度（FCD）丢失、细胞外基质代谢失衡及PI3K-Akt信号通路异常激活等核心病理问题，开展压电生物材料设计、分子机制调控及体内外功能验证研究，突破压电晶体原位产电、生物力学-电信号耦合转换、遗传风险指导的精准生物材料构建及线粒体功能调控等关键技术，研制压电水凝胶支架创新产品，能够将生理机械负荷转化为局部再生生物电信号，通过调控PI3K-Akt/NF-κB信号通路，实现抗炎、抗氧化、促基质合成的多重生物学效应。恢复髓核细胞增殖能力、逆转细胞衰老，有效恢复椎间盘FCD、含水量、高度及生物力学性能，为IVDD的精准再生治疗提供创新策略，并推动压电生物材料在脊柱退行性疾病中的临床转化应用。

考核指标：压电输出性能：开路电压达0.2 V，短路电流约20 nA，有效压电系数d₃₃,ₑff ≈ 10 pm/V；在模拟体液环境中可持续稳定输出超过360次循环（120 s）；开发一种可注射、压电促修复、自愈合的智能仿生材料，可在生理机械负荷（如日常脊柱活动）下原位产生局部微电荷，实现“自供电”式生物电刺激。

有关说明：申请财政经费不超过5万元，项目实施周期不超过2年。
（三）一般项目

1.支持方向：（1）恶性肿瘤的精准检测和治疗技术；（2）针对老年病、慢病患者的诊疗辅助技术研发应用；（3）人工智能辅助医疗诊断、治疗技术及临床应用；（4）精神行为障碍患者的心理评估与干预；（5）传染性疾病防治相关研究；（6）心脑血管疾病相关干预策略；（7）青少年视力障碍的防治诊疗技术研发；（8）医疗质量安全精细化管控；（9）中西医结合新方法和精准治疗研究；（10）人类辅助生殖技术研究；（11）数字医学辅助诊疗技术方法；（12）护理相关领域研究等。

2.支持数量及额度：一般项目拟支持不超过20项，单项支持经费最高不超过2万元。

五、其他说明

1.重大项目和重点负责人须具有副高级及以上职称或博士学位；一般项目负责人须具有中级及以上职称或硕士及以上学位，优先支持45岁及以下青年科研人员。

2.本专项填报《自贡市社会民生项目申报书》，在系统中项目类别选择医疗卫生及社会民生科技专项。项目分类明确为重大项目、重点项目、一般项目，未注明申报项目分类的不予受理。  

3.一般项目由推荐单位负责择优推荐。其中，建有医学科研机构的三甲医院及高校不超过3项，其余三甲医院及高校不超过2项，其他单位不超过1项，推荐单位超限额推荐不予受理。

附件4
县域科技发展专项（富顺县、荣县）

为深入贯彻落实省委十二届九次全会、市委十三届六次全会、市委十三届十一次全会精神，坚持以科技创新赋能县域城乡融合发展与农业农村现代化，因地制宜发展新质生产力，强化县域创新供给，定向支持富顺县、荣县依托本地资源禀赋开展产业技术攻关与成果转化。

一、支持方向

立足富顺、荣县县域特色优势产业发展实际，重点围绕特色产业、农产品精深加工、农文旅融合、乡村数字化等领域，聚焦产业关键技术瓶颈、创新主体培育、基层创新载体提质，组织实施科技攻关、科技成果转化项目。

二、支持数量及额度

每县择优推荐项目不超过3项，经费总额50万元，可根据项目体量统筹设置单项支持额度，不搞平均分配。

三、实施周期

项目实施周期原则不超过2年。

四、其他说明

本专项内农业领域项目填报《自贡市现代农业项目申报书》，工业领域项目填报《自贡市工业科技创新项目申报书》。

附件5

“六张网”示范应用项目申报指南
为落实国省市关于“六张网”工作部署，探索引导创新资源积极参与新型基础设施研究和试点示范建设，加快夯实我市经济社会高质量发展与创新发展基础，立足传统老工业城市实际，试点开展一批创新应用场景建设。

一、支持方向

按照国省市统筹推进“六张网”建设要求，结合自贡实际，此次重点支持新一代通信网、新型电网、城市地下管网相关新型基础设施示范项目建设。要求提出相关领域自贡特色“六张网”落地建设具体方案并组织实施，形成建设方案报告，建成示范场景，取得重要指标明显提升或达成区域领先技术指标，取得知识产权、标准等研究成果。

二、支持数量及额度

本批次项目共支持不超过3项，每项支持资金不超过15万元，项目单位配套资金与申请财政资金不低于1：1。不支持纯理论研究项目。

三、实施周期

项目实施周期原则不超过2年。

四、其他说明

本专项优先支持长期从事“六张网”相关领域工作单位申报。评审管理参照自贡市工业科技创新项目执行，填报《自贡市工业科技创新项目申报书》。
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